Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации муниципального округа город Кировск Мурманской области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства реконструкции объекта капитального строительства

Объект капитального строительства, для которого испрашивается разрешение отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: здание с кадастровым номером 51:16:0040134:667, назначение – нежилое, площадь 244,2 кв.м, количество этажей – 1, в том числе подземных - 0, расположено по адресу: Мурманская область, город Кировск, ул. Солнечная, д. 2 на земельном участке с кадастровым номером 51:16:0040141:3.
Территориальная зона, в состав которой входит земельный участок: О1 «Зона делового, общественного и коммерческого назначения».
	На текущую дату расположение объекта капитального строительства с кадастровым номером 51:16:0040134:667, площадью 244,2 кв.м, этажность -1, 2001 года постройки, не соответствует параметрам разрешенного  строительства установленными Правилами землепользования и застройки муниципального округа город Кировск Мурманской области, утвержденными приказом Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области от 20.02.2025 № 24 (далее – Правила). В связи с планируемой реконструкцией вышеуказанного объекта капитального строительства, для получения разрешения на строительство необходимо получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства «Магазин» с кадастровым номером 51:16:0040134:667. 
В соответствии с градостроительным регламентом территориальной зоны О1 (подразделом 10.6 раздела 10 Правил), установлены минимальные отступы от границ земельных участков – 3 м, существующее здание расположено в 1 м от границы участка, для чего требуется получение разрешения на отклонения предельных параметров разрешенного строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения указанного отступа соответствуют требованиям действующих санитарно-гигиенических норм, правил пожарной безопасности и технических регламентов по следующим основаниям:
1. Соответствие противопожарным нормам (СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»):
- Обеспечение нераспространения пожара. Фактическое расстояние между наружными стенами здания магазина и ближайшим зданием составляет 29 метров. Согласно таблице 1 СП 4.13130.2013, минимальное расстояние между жилыми и общественными зданиями I–IV степеней огнестойкости классов С0 и С1 составляет 6 метров. Однако для зданий меньшей высоты (до двух этажей) или при применении дополнительных конструктивных мер это расстояние может быть сокращено.
- Проезд пожарных автомобилей. Уменьшение отступа не препятствует проезду и установке пожарной техники. Обеспечение доступа осуществляется со стороны западного и южного фасадов посредством сохранения существующего пожарного проезда, что соответствует требованиям раздела 8 СП 4.13130.2013. 
2. Соответствие санитарно-гигиеническим нормам (СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"):
- Инсоляция и освещенность. Несмотря на уменьшение отступа от границы земельного участка, ввиду рельефа местности и за счет этажности существующего здания (1 этаж), продолжительность непрерывной инсоляции жилых помещений ближайшего дома № 1 по ул. Солнечной, расположенного на  земельном участке  с кадастровым номером 51:17:0040126:1227 соответствует нормативной продолжительность инсоляции не менее 2 часов в день в период с 22 марта по 22 сентября СанПиН 1.2.3685-21. Коэффициент естественной освещенности (КЕО) соседних помещений не опускается ниже нормативных значений.
- Уровни шума и вибрации. Существующее здание магазина является торговым объектом, внутренние источники шума в котором не превышают базовых значений для близлежащих жилых зданий. Дополнительное шумовое воздействие на соседние участки отсутствует.
3. Соответствие техническим регламентам (Федеральный закон № 384-ФЗ)
- Гидрогеологический режим. Уменьшение отступа не изменяет естественный рельеф и не создает препятствий для естественного стока воды на смежный участок, исключая риск его подтопления.

[bookmark: _GoBack]Вывод: Испрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения отступа от границ земельного участка до 1 м является допустимым. Соблюдение вышеуказанных компенсирующих инженерно-технических и объемно-планировочных мероприятий полностью нивелирует влияние сокращения нормативного разрыва, обеспечивая безусловное выполнение требований Федерального закона № 384-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21, СП 4.13130.2013 и актуализированных редакций сводов правил. Реализация проекта не создаст угрозы жизни и здоровью граждан, не нарушит права третьих лиц и не приведет к деградации окружающей среды.
